Tekst til brugsanvisning – Stroxx Duststop sweeping

Anvendelse:

* Stroxx Duststop sweeping anvendes til at minimere risikoen for spredning og indånding af sundhedsskadelige fibre og støv.
* Stroxx Duststop Sweeping kan anvendes til følgende:
* Til at binde historisk støv, fibre og andre sundhedsskadelige stoffer på gulve og overflader, hvor der normalt støvsuges
* Ved anvendelse af Stroxx Duststop Sweeping reduceres risiko for spredning af fibre og partikler til andre områder og efterfølgende slutrengøring bliver lettere.
* Anvendelse af Stroxx Duststop Sweeping erstatter ikke rengøring i henhold til Arbejdstilsynets regler.

Stroxx Duststop Sweeping erstatter ikke brug af åndedrætsværn og andre lovpligtige værnemidler og ved asbestarbejde skal asbestbekendgørelsen følges.

Dækkeevne og blandingsforhold:

Stroxx Duststop Sweeping er klar til brug og har en dækkeevne på 15- 20 m2 pr. liter afhængig af hvor tykt lag der spredes ud.

Stroxx Duststop Sweeping spredes ud med hånd eller maskine i et meget tyndt lag, hvorefter der fejes.

Stroxx Duststop Sweeping kan bruges flere gange indtil det begynder at støve og effekten på gulvet forsvinder.

Stroxx Duststop Sweeping kan bruges på alle former for hårde overflader.